|  |  |
| --- | --- |
| Objektnummer |  |
| Projektnamn |  |
| Disciplin |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Företag |  |
| CAD/BIM-ansvarig |  |
| Adress |  |
| Postadress |  |
| Telefonnummer |  |

**Undertecknad CAD/BIM-ansvarig intygar härmed att:**

[ ]  Linjetyper är rätt.

[ ]  Linjetypskalor är rätt.
[ ]  Linjetjocklekar är rätt.

[ ]  Färger är rätt.
[ ]  Lagerhantering är rätt.

[ ]  Typsnitt är rätt.
[ ]  Ritningen är rensad från information som inte används (PURGE all).

[ ]  Rumsnummer med rumsnamn är rätt (rätt utförda och inga kollisioner).

[ ]  Externa referenser är rätt (gällande modell används och har rel. sökväg).
[ ]  Insättningspunkt för externa referenser är rätt.

[ ]  Ritningen är utförd med Danderyds kommuns koordinatsystem och origo.

[ ]  Rätt filer (underlaget är uppdaterade versioner av filer som vid projektstart har erhållits).

[ ]  Orienteringsfigur är rätt.
[ ]  Ritningsstämpel riktigt ifylld.
[ ]  Areor har lagts in.

[ ]  Rätt programvara och version har använts.

[ ]  Utfört enligt övriga överenskommelser från CAD-samordningsmöte/projektstartmöte.

[ ]  Läsbarhet, tydlighet och fackmannamässighet har uppnåtts.

[ ]  Relationsritningsstatus (skrafferingar, revideringsmoln mm från byggskedet är borttagna).

[ ]  Ritningsförteckning enligt mall är ifylld och bifogad.

[ ]  USB/CD har etikett med rätt information.

Datum

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAD/BIM-ansvarig